Redes de Computadores

objetivos y justificaciones de las redes :
-
compartir recursos con el fin de que los programas, datos y equipos estén disponibles para cualquiera de la red que así lo solicite, sin importar la localización física del recurso y del usuario, en forma transparente.

-
proporcionar una alta confiabilidad y disponibilidad, al contar con fuentes alternativas de suministro, con duplicados o réplicas en dos o tres o mas copias del mismo recurso.

· disminución del gasto,  los computadores pequeños tienen una mejor relación costo/rendimiento comparada con maquinas grandes o main frames.

· interoperabilidad entre sistemas autónomos y heterogéneos.

· Seguridad:  mantener niveles de seguridad razonables sin hacer más engorrosa la utilización del sistema.

· Adaptabilidad de forma rápida el sistema, a las necesidades cambiantes.

-
Computación Cliente/Servidor  proporciona un medio para que los usuarios de sistemas de escritorio puedan tener acceso a un equipo servidor, por ejemplo de aplicaciones centralizadas (compartidas).

-
Mensajería electrónica:  vehículo para la interacción entre los usuarios.

Componentes de una red de computadores
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· sub red de comunicaciones

· nodos de conexión

· host: proceso, almacenamiento, servicios, puestos de trabajo, etc.

Sistema de Comunicaciones 

Diversas modalidades de clasificación:

· Alambricas vs inalámbrica (wire-less)

· Discada o conmutada   vs  dedicada

· Sistema por difusión

Ejemplos:

· sistema telefónico

· sistema de radio emisoras (FM – AM)

· sistema TV  aéreo o por cable

· sistema de radio transmisores y walkie - talkie

Topologías de redes 

· topologías o mapa de la disposición del cableado
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de acuerdo con su tamaño:

· redes de área local  LAN

· redes metropolitanas  MAN  (término ya en desuso

· redes de área ancha  WAN

· redes de área local  LAN

· comprende un área encerrada por una oficina, un edificio o un campus.

· Generalmente topología estrella y protocolo compartido

· redes de área ancha  WAN

· es una colección de LAN interconectadas.

· Puede extenderse a varias ciudades, países o continentes.

· Requieren de encaminadores o ruteadores para indicar el camino o ruta que deben seguir los mensajes para llegar a destino.

Medios de Transmisión

· ruta de interconexión del origen y destino de los datos

· recibe nombres de: circuito, línea, medio de transmisión.

· se tiene dos tipos de diseños:

· .
canales punto a punto

· .
canales de difusión

· características influyen en: velocidad, costo, distancia de transmisión.

algunos medios de transmisión:

· medios magnéticos: cintas y discos.

· cable coaxial

· par trenzado

· fibras ópticas

· trayectoria óptica :  infrarrojos, láser, microondas, radio, satélites.

Conexiones 

a LAN

· Protocolo de difusión

· Tarjeta de red ethernet 10 / 100 Mbps 10/100 baseT

· Conector RJ-45 o BNC
· modem + linea telefónica discada analógica

· ISDN:
128 Kbps (2 x 64 Kbps)

de redes de banda ancha

· Conexión punto a punto

· ISDN:
128 Kbps (2 x 64 Kbps)

· T1
1,544 Mbps (24 x 64 Kbps)

· T3
44,736 Mbps

· T4
274,176 Mbps

· ATM
155 Mbps

Internet

· Ejemplo de WAN a escala global

· Millones de computadores y usuarios

· Servicios de correo electrónico y World Wide Web
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hardware participante, sub red de comunicaciones (de datos)

· Cableado de red

· Cable coaxial y conectores BNC (en los extremos) y T en los puntos intermedios, velocidad máxima: 10 Mbps

· Cable par trenzado nivel 5 y conectores RJ-45, velocidad máxima: 100 Mbps

· Fibra óptica y conectores FOT

· Concentrador:  punto de conexión central en una configuración estrella.

· De terminales, requiere protocolo master/slave

· De computadores, actúa como repetidor del mensaje en la puerta de entrada en todas las otras puertas de salida, protocolo CSMA/CD.  Ejemplo: HUB

· repeater o repetidor:  reenvía bits de una red hacia otra, haciendo que las dos se vean lógicamente como una sola red.

· bridges o puentes:  para la interconexión de redes similares entre sus concentradores o con pequeñas diferencias como entre ethernet y token-ring en bus.

· Conmutadores o switch: dispositivos que permiten la interconexión de una red, sin repetir la entrada en todas las salidas, sino que sólo en aquella por la cual debe ser ruteada.

· routers o encaminadores:  para interconectar tipos de redes no similares, con iguales capas de transporte pero diferentes capas de red.

· gateway o pasarelas o compuertas:  para la conexión de redes con arquitecturas diferentes.  La pasarela actúa como interprete entre las LAN convirtiendo los paquetes entre los diferentes protocolos

cable coaxial:

[image: image6.jpg]Figura 2-6. El cable coaxial esta compuesto por un nicleo sélido rodeado por una
capa aislante y otra de alambre trenzado, todo ello recubierto por una car-
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par trenzado
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Figura 2-7. Los cables de par trenzado estdn compuestos por pares de cables tren-
zados, dentro de un envoltorio protector. La diferencia entre el cable
UTP y el STP es que el segundo incluye una red de hilos metalicos para
evitar interferencias.
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