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Objetivo.


El objetivo de este trabajo es informar a todos sobre el funcionamiento del escáner, sobre sus características, precio, etc., para que así estén informados a la hora de adquirir uno.

Introducción. 

En estos momentos existen muchos equipos que pueden hacer que los trabajos se alivianen gracias a la tecnología que poseen, pero existe un gran problema a la hora de elegir uno, para esto a continuación explicaremos un poco sobre uno de estos dispositivos, el escáner.

Este es un dispositivo que cada vez goza de mayor popularidad y aceptación entre todos los usuarios ya que puede digitalizar una imagen y puede convertir el texto de la hoja escaneada mediante un lector óptico(Optical Character Recognition). Este lector es el encargado de convertir el objeto de texto en texto que se puede manipular en un procesador de textos.

El escáner se clasifica según su resolución que pueden mostrar y de acuerdo a sí pueden mostrar colores o no y también se clasifican por la calidad fotográfica.

Lo primero que hice fue entregar una clasificación de los diferentes escáner que hay, luego se dan las características de las diferentes marcas de escáner y también se adjunta una lista  de precios, para así saber mas sobre estos, a la hora de adquirir uno.

Para terminar se hacen algunas recomendaciones para quienes quieran comprar un escáner, para que la persona no cometa errores a la hora de elegir uno.

Tipos de escáner.

1.
Escáner Flatbed o planos.

Dentro del mercado estos son los escáner más comunes, estos se asemejan a las fotocopiadoras. En este el documento a escanear se apoya sobre la superficie de vidrio mientras la cabeza escaneadora se mueve debajo de él, estos pueden escanear hojas de diferentes tamaños y también pueden escanear objetos muy pequeños de tres dimensiones.

Este tipo de escaner requiere de un adaptador de transparencia con una fuente de luz separada para escanear transparencias, rayos X o algún tipo de documento transparente.

Algunos escáner cuentan con un “feeder” (es la bandeja que contiene los documentos), este permite que el escaneo de uno documentos sea automático, con esto se reduce el tiempo que se requiere para escanear los documentos, esto depende de la velocidad.
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2.
Escáner Sheetfed o por hoja.
Estos dispositivos se parecen a un fax, esto se debe a que el documento a escanear, se va moviendo sobre la cabeza escaneadora. Lo único que este escáner solo puede escanear un solo una pagina, pero existen algunos que `pueden escanear mas, gracias a que poseen un “feeder”.

Este escáner tiene la característica de tener muy poco exactitud con respecto al escáner anteriormente analizado, ya que es muy difícil realizar el movimiento de una hoja de papel sin introducir distorsiones. Estos tipos de dispositivos son una alternativa muy buena para poder manipular los papeles sin ocupar mucho espacio.
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3.
Escáner Drum o cilíndricos.
Estos fueron los primeros en ser ocupados por los usuarios ya que fueron los primeros en aparecer, estos se utilizaban principalmente en las imprentas que hacían impresos a color.

Para escanear estos hacían rotar a alta velocidad alrededor de un sensor un documento que se encuentra montado en un cilindro de vidrio, el sensor que posee este se encuentra en el centro del cilindro.

Estos dispositivos cuentan con una tecnología más avanzada y de mejor calidad por lo que comprenden la mejor opción al momento de adquirir uno, pero tienen un costo muy alto que es inalcanzable para muchos usuarios. La diferencia radica en que los escáner cilíndricos utilizan tubos fotomultiples que son mas sofisticados que los dispositivos de carga acoplada de los sensores de imagen de contacto usados en otros escáner.
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4.
Escáner de diapositivas.

Estos tienen que ser tratados de una manera especial, ya que las diapositivas necesitan una escanera que pase la luz a través de la imagen en vez de que esta refleje la luz sobre la imagen Ya que las diapositivas son de muy pequeño tamaño estas necesitan ser escaneadas por un escáner de una resolución muy alta. Las empresas han desarrollado escáner solo para diapositivas, esto lo hacen para satisfacer al cliente que quiere ocupar solo escaner de diapositivas. Esto son mas caros que los otros escáner, también son más versátiles, estos son la mejor alternativa para poder escanear con una muy buena calidad las diapositivas.
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5.
Escáner Manuales.

Estos dispositivos son los más cómodos para transportar ya que son los más pequeños, son como el Mouse del computador, pero estos solo permiten escanear imágenes o documentos de hasta 4 pulgadas de ancho.

En comparación el precio de estos con los demás escáner representan una mejor alternativa al momento de adquirir uno, ya que por su bajo precio son más accesibles, el único inconveniente es que para escanear hay que estar pasando sobre las hojas a escanear el dispositivo y esto puede resultar un poco lento cuando se tienen muchas hojas.

[image: image5.wmf]
Aspectos Técnicos.

En el momento que se quiere adquirir un escáner se debe considerar el uso que le quiere dar, ya que este puede ser de uso en la casa o en el trabajo.

Para esto vamos a mostrar algunas especificaciones técnicas, algunas de estas especificaciones son:

Velocidad de escaneo.

Para ver si la velocidad es importante se debe analizar cuantas veces se va a utilizar el escáner, si va a ser solo para uso ocasional este parámetro no será de mucha importancia, pero si se quiere escanear hartos documentos este parámetro será muy importante.

Los fabricantes para analizar la velocidad dan como parámetro la velocidad del motor de escáner que es generalmente medido en milisegundos por  línea, este parámetro solo refleja la rapidez del escáner, pero igual deben ser considerados otros parámetros como:

-
La velocidad del driver del escáner

-
El tamaño de la memoria cache

-
Tipo de conexión entre escáner y el computador.

Por lo que resulta muy dificultosa la evaluación de la velocidad de escaneo, ya que existen muchas maneras de evaluar el tiempo de escaneo, algunas de ellas ya mencionadas anteriormente.

A continuación explicare algunas de las conexiones más conocidas

-
SCSI, esta se utiliza para conexiones de tipo profesional, estas requieren de una tarjeta especial en la placa madre del computador para así poder ser utilizada, su velocidad es de 10 Mbps

-
USB esta es usada mayormente en los hogares, esta a comenzado a masificarse, su velocidad es 1,5 Mbps

-
Paralela, esta generalmente es utilizada en el hogar y su velocidad es de 800 Kbps.

Resolución.

Esto es solo la medida de cuantos pixeles un escáner puede tomar en una imagen dada. La medida de la resolución esta dada por una grilla. Un ejemplo de esto es un escáner con resolución de 600x600, esto significa que toma 360000 pixeles por pulgada cuadrada de una imagen, por lo que una imagen con mayor resolución implica mayor lectura y menor resolución obviamente implica menor lectura.

Lo que se tiene claro que una mayor resolución cuesta mas, pero esta produce mejores resultados.

Existen 2 maneras de medir la resolución:

-
Resolución Interpolada:

Este tipo de resolución es la que mide cuantos pixeles se pueden superponer a los antiguos pixeles, para lograr esto se realiza un proceso llamado interpolación que transforma el escaneado de 300x300 dpi a 600x600 dpi, esto se hace por medio de inserción de nuevos pixeles entre los antiguos.

El único problema es que este proceso disminuye la calidad de lo escaneado por lo que se debe proceder a abortar este. Este proceso lo puede desarrollar cualquier software editor de imagen, lo que no alza el costo del escáner. 

-
Resolución óptica


En este caso  la resolución óptica esta determinada  por cuantos pixeles puede ver un escáner.

Se dice que el escaner tiene una resolución de 300x300 dpi ya que un escáner plano puede usar 300 sensores por pulgada en su escaneadora, este también puede tomar 300 dpi puntos por pulgada en una línea, pero para escanear el resto de la pagina este mueve su escananeadora a lo largo y ancho de la pagina, esta para 300 veces por pulgada, esto lo hace para poder tomar 300 puntos por pulgada en sentido horizontal y vertical.

Requisitos del sistema.

Para ver los requisitos siempre se tiene que ver el sistema operativo del computador en el que se va a conectar el escáner, este generalmente necesita mas que un procesador 486, también necesita una tarjeta de vídeo de 256 colores como mínimo, espacio en el disco duro de 40Mb y 16Mb en RAM.

Otra cosa importante es que hay que tener un lector de CD ya que casi todos los escáner traen sus drivers en CD-ROM, cada escáner trae especificado sus requerimientos especiales para así al comprarlos ver si van a funcionar en optimas condiciones con las características del computador que posee el usuario.

Profundidad o gradación.

Este esta relacionado con la profundidad de color o la profundidad de grises, este parámetro generalmente se mide en bit, esta medida indica la cantidad de bit con que se representan los colores o la escala de grises, esto determina la cantidad de colores o grises que pueden ser leídos por el escáner.

Si un escáner tiene 40 bit en profundidad de color, esto significa que el escáner capta 220=1048576 colores

Tablas de referencia de precios.

Precios de Almacenes París

SCANNER HP SCANJET 5200 C   $ 190.030

Escáner de superficie plana, barrido único, color y monocromático    

 Resolución de 600 dpi; 600 x 1200 dpi resolución de hardware; 9600 dpi mejorado

Profundidad de 36 bits de color

Conectividad USB y Paralela

Requerimientos del sistema: Procesador Pentium 586 o mayor, Win 95, 98 o NT

4.0 (Conexión paralela) y Win 98 para conexión USB; 16 MB RAM 

SCANNER PERF. 636
$ 179.360

Escáner Epson Perfection 636

Escáner color página completa

Tamaño de Rastreo: A4 (21,59 x 29,7 cm)

Software, driver y aplicaciones integredas en un solo CD

Resultado increíble ya que el sistema láser soft Drive de Epson produce

digitalizaciones de gran calidad que no necesitan ser mejoradas

El más rápido dentro de su categoría gracias a su conectividad SCSI

Óptima resolución 600 x 2400 dpi con tecnología microstep

SCANNER UMAX 1 ASTRA 2000P $ 65.870

Modelo Paralelo (Puerto Paralelo)

600 x 1200 Dpi Resolución Optica

9600 Dpi Interpolada por software

36 Bits de profundidad de Colores Reales

Area de Scaneo 8,5 x 11,7

Color CCD

Modo Gris 12 bits

Interface SCSI

SCANNER UMAX ASTRA 1220 P $ 64.500

 Scanner diseñado para la Oficina y la casa. Resolución Óptica 600 x 1200 dpi. 

  Resolución Interpolada 9600 dpi 36 bits de profundidad de colores con

  Tecnología BET patentada por UMAX. Superficie de Scaneo 210 mm x 297 mm.

 Fácil conexión a la Puerta Paralela

  Software Incluido: Adobe Photo Deluxe, Caere OmniPage LE OCR, Presto

 PageManager. Compatible con Windows 95/98. Requerimientos Básicos

SCANNER CANON FB-330P $ 48.400

Scanner ultraplano con Tecnología LIDE 

  Resolución óptica de 300 x 600 dpi 

  Profundidad en color de 36 bits Compatible con Windows 95 y 98

  Incorpora el Scancraft CS-P 3.6, Caere Omnipage LE 5.1 (OCR) y Ulead iPhoto

Express 2.0. 

  Permite escanear, faxear, mandar mails e imprimir apretando un sólo icono Ideal

para trabajos en texto, para diseño de página Web y para impresoras con una

resolución inferior a 600x600 dpi en color

Precios de Reflychile

SCANNER PAG.COMP.AGFA SNAPSCAN 1212 PARALELO
  
$48640

SCANNER PAG.COMP.AGFA SNAPSCAN 1212 USB W.98   
  
$56630

SCANNER PAG.COMP.GENIUS VIVID PRO II FILM PARALELO
 $51200

Conclusiones.


Lo que se quise hacer era mostrar los aspectos más importantes para que así a la hora de adquirir uno sé este bien informado, para asi saber lo que se requiere  de un escáner y saber cual comprar.

La resolución mínima para satisfacer la calidad de imagen requerida, por ejemplo las imágenes que se encuentran en las revistas  tienen una resolución de 2400x2400 dpi, para escanear esto y obtener una resolución de la misma calidad se recomienda una resolución que duplique los dpi de la impresora, esto es una recomendación valida para cualquier tipo de impresora, si no se considera esta recomendación puede que se pierda algunos de los recursos existentes.

Un escáner debe contar con una resolución de mas de 80x80 dpi, ya que las paginas de la Web deben poder bajarse rápidamente por lo que deben ser de poco peso ósea deben tener pocos bytes para así poder almacenarlos sin ningún problema.

Para que puede el escáner reconocer texto es necesario que este venga con un software del tipo OCR (Optical Carácter Recognition),  este  viene incluido en el escáner de resolución de 300 dpi o mayor, pero para estos escáner el software no funciona muy bien por lo que es recomendable usarlo en resoluciones de 400 dpi, ya que este logra capturar caracteres mas pequeños.
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